**Zał. nr 3 Opis przedmiotu zamówienia**

**IMPLANTY DO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA KRZYŻOWEGO PRZEDNIEGO STAWU KOLANOWEGO, ZESTAW DO SZYCIA ŁĄKOTKI ALL INSIDE**

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| **1.** | **Opis kompletu**  Mocowanie udowe:  a)podłużna płytka metalowa trwale, bezwęzłowo związana z pętlą plecioną o wysokiej wytrzymałości na zerwanie (Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce oraz płytka wydłużona o ok. 5mm, stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową) implant na giętkim podajniku służącym do kontroli prowadzenia i osadzenia implantu, usuwalny, jednorazowy **.**  b)podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4 mm trwale, bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej, uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nić służąca do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o około 5 mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych.  Mocowanie piszczelowe – śruba interferencyjna tytanowa i bioabsorbowalna o średnicach od 7 do 12 mm, i długościach 20-35 mm – pełna opcja rozmiarów długości i średnic dla każdego rodzaju śruby  Ilości:  Mocowanie udowe z pętla lub bez – 50 szt  Śruba biowchłanialna – 50 szt  Śruba tytanowa - 5 szt | szt | 50 |
| **2.** | **Zestaw do szycia łąkotki all inside**  Zestaw do szycia łąkotki all inside, z dwoma implantami, umożliwiającymi przeszywanie zarówno jedną jak i dwoma rękoma. Zestaw umożliwiający zagięcie prowadnicy do 45stopni przy zachowaniu możliwości wystrzelenia implantów, sterylny. | szt. | 10 |

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia (użyczenia) wszystkich akcesoriów i urządzeń umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowej umowy oraz do dostarczenia niezbędnego instrumentarium (bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego).

Instrumentarium pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w miejscu przez niego wskazanym przez cały okres trwania umowy.

## Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia depozytu implantów w zakresie nie mniejszym niż wskazany powyżej.